Príloha č.5 k výzve

**Technické parametre:**

**OBSAH: Plastové okná**

**POPIS KONŠTRUKCIÍ: POHĽAD Z INTERIÉRU!**

*Výroba v systémoch: SALAMANDER STREAMLINE 76 (alebo ekvivalent), stavebná hĺbka 76 mm*

*Počet pozícií: 1*

*Počet konštrukcií: 78*

*Celkový obvod: 829,92 bm*

*Farba profilov: BIELA / BIELA*

*Typ kovania: MACO Multimatic (prípadne alternatíva)*

*Sklo: 3-sklo 36 mm - CGP 4 mm – 12 AR – FC4 - FC 4 mm, U=0,7, TGI rámik*

|  |  |
| --- | --- |
| Pozícia 1 Konštrukcia:**6-dielna zostava****Pohľad z interiéru** Systém profilov:**SL76 + 3- sklo 36 mm TGI rámik**Rozmery konštrukcie:**2 950.0 mm x 2 370.0 mm (š x v)**Ostatné:**Farba: BIELA / BIELA****Vertikálny aj horizontálny predeľovací priečnik - 102 mm****78 ks okien spolu** |  |